,Эффективность на мин при 80⁄60 ⁰С##HVAC_FACTOR##PERCENTAGE,Эффективность на мин при 50⁄30 ⁰С##HVAC_FACTOR##PERCENTAGE,Эффективность на макс при 80⁄60 ⁰С##HVAC_FACTOR##PERCENTAGE,Эффективность на макс при 50⁄30 ⁰С##HVAC_FACTOR##PERCENTAGE,Частота##ELECTRICAL_FREQUENCY##HERTZ,Фланец##OTHER##,Фактическая калорийность газа##OTHER##,Уровень звуковой мощности##OTHER##,Привязка подключений воды и газа##LENGTH##MILLIMETERS,Привязка отвода домовых газов##LENGTH##MILLIMETERS,Привязка колес##LENGTH##MILLIMETERS,Привязка воздухозабора##LENGTH##MILLIMETERS,Предохранитель##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES,Потребляемая котлом электрическая мощность мин##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Потребляемая котлом электрическая мощность макс##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Объемный расход дымовых газов мин##OTHER##,Объемный расход дымовых газов макс##OTHER##,Объем воды##PIPING_VOLUME##LITERS,Номинальный расход при ΔT=20##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,Номинальное давление природного газа G25##HVAC_PRESSURE##BARS,Номинальное давление природного газа G20##HVAC_PRESSURE##BARS,Номинальное давление  СУГ G31##HVAC_PRESSURE##BARS,Номинальная тепловая нагрузка мин##HVAC_POWER##KILOWATTS,Номинальная тепловая нагрузка макс##HVAC_POWER##KILOWATTS,Номинальная тепловая мощность при 80⁄60 ⁰С##HVAC_POWER##KILOWATTS,Номинальная тепловая мощность при 50⁄30  ⁰С##HVAC_POWER##KILOWATTS,Минимальный расход газа##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,Минимальное давление природного газа G25##HVAC_PRESSURE##BARS,Минимальное давление природного газа G20##HVAC_PRESSURE##BARS,Минимальное давление СУГ G31##HVAC_PRESSURE##BARS,Минимальная тепловая мощность при 80⁄60 ⁰С##HVAC_POWER##KILOWATTS,Минимальная тепловая мощность при 50⁄30  ⁰С##HVAC_POWER##KILOWATTS,Массовый расход дымовых газов мин##OTHER##,Массовый расход дымовых газов макс##OTHER##,Максимальный уровень NOx##OTHER##,Максимальный уровень CO##OTHER##,Максимальный расход газа##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,Максимальный остаточный напор дымовых газов после котла##HVAC_PRESSURE##BARS,Максимальный объемный расход конденсата##OTHER##,Максимальное давление газа##HVAC_PRESSURE##BARS,Максимальная разница температур между под и обр линией##PIPING_TEMPERATURE##CELSIUS,Максимальная рабочая температура##PIPING_TEMPERATURE##CELSIUS,Максимальная высота##LENGTH##MILLIMETERS,Макс. температура дымовых газов при 80⁄60 ⁰С##HVAC_TEMPERATURE##CELSIUS,Кольцо отвода газов##LENGTH##MILLIMETERS,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Кабельный ввод_Глубина##LENGTH##MILLIMETERS,Кабельный ввод 2##LENGTH##MILLIMETERS,Кабельный ввод 1##LENGTH##MILLIMETERS,Зона обслуживания_Глубина_Левая сторона##LENGTH##MILLIMETERS,Зона обслуживания_Глубина_Лицевая часть##LENGTH##MILLIMETERS,Зона обслуживания_Глубина_Правая сторона##LENGTH##MILLIMETERS,Зона обслуживания_Глубина_Задняя часть##LENGTH##MILLIMETERS,Зона обслуживания##OTHER##,Давление воды мин.##PIPING_PRESSURE##BARS,Давление воды макс.##PIPING_PRESSURE##BARS,Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе ΔT=20##PIPING_PRESSURE##BARS,Внешний диаметр подключения газа##LENGTH##MILLIMETERS,Внешний диаметр подключения воды##LENGTH##MILLIMETERS,Высота слива##LENGTH##MILLIMETERS,Высота подключения холодной воды##LENGTH##MILLIMETERS,Высота отвода домовых газов##LENGTH##MILLIMETERS,Высота подключения горячей воды##LENGTH##MILLIMETERS,Высота газового патрубка##LENGTH##MILLIMETERS,Высота воздухозабора##LENGTH##MILLIMETERS,Смещение лицевой панели##LENGTH##MILLIMETERS,Подключение воды##LENGTH##MILLIMETERS,Комментарии к типоразмеру##OTHER##,Блок электродов справа##OTHER##,ELCO_Страна производства##OTHER##,ELCO_Слив##OTHER##,ELCO_Расход газа##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,Подключение забора воздуха_для внешнего забора##LENGTH##MILLIMETERS,URL##OTHER##,Привязка колеса##LENGTH##MILLIMETERS,Группа модели##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,Глубина блока##LENGTH##MILLIMETERS,IFCExportType##OTHER##,IFCExportAs##OTHER##,Подключение газа##LENGTH##MILLIMETERS,Подключение дымохода##LENGTH##MILLIMETERS,Описание##OTHER##,Подключение слива конденсата##LENGTH##MILLIMETERS,ELCO_Отвод дымовых газов##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,BL_Разработано##OTHER##,BL_Email##OTHER##,BL_BIM library##OTHER##,ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##KILOWATTS,ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,ADSK_Расход воздуха приточный##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Глубина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Количество фаз##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##,ADSK_URL документации изделия##OTHER##
XL 150,97.400000000000,109.200000000000,98.200000000000,103.000000000000,50.000000000000,0,8000,70.3 дБ(А),104.000000000000,235.250000000005,42.000000000000,131.000000000000,16.000000000000,48.000000000000,176.000000000000,43 кг/ч,188 кг/ч,27.000000000000,6.100000000000,0.025000000000,0.020000000000,0.030000000000,32.000000000000,145.000000000000,142.000000000000,149.000000000000,3.439400000000,0.020000000000,0.017000000000,0.030000000000,31.000000000000,35.000000000000,46 кг/ч,193 кг/ч,38 мг/кВт∙ч,14 мг/кВт∙ч,15.584781250000,0.002000000000,"9,2 Л/ч",0.050000000000,30.000000000000,90.000000000000,1466.000000000000,75.000000000000,120.000000000000,IP20,92.800000000000,360.600000000000,290.600000000000,250.000000000000,800.000000000000,450.000000000000,450.000000000000,0,1.000000000000,8.000000000000,0.110000000000,48.300000000000,60.000000000000,178.000000000000,602.000000000000,482.000000000000,968.000000000000,1128.000000000000,1130.000000000000,60.000000000000,50.000000000000,,1,Нидерланды,0,0.000000000000,130.000000000000,https://elco.net.ru/,60.000000000000,,ELCO Heating Solutions,1165.000000000000,NOTDEFINED,IfcBoiler,40.000000000000,150.000000000000,"Высокоэффективные проточные водотрубные конденсационные котлы TRIGON XL разработаны для систем отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий. 
В конструкции использованы проточные теплообменники. Первый теплообменник - из гладких труб (нержавеющая сталь). Второй и третий - из оребренных труб, нержавеющая сталь с лазерной сваркой основания ребра.Система водяного охлаждения камеры сгорания и теплообменных блоков выполнена гидроформингом.",32.000000000000,0.000000000000,support@bimlib.pro,support@ru.elco.net,https://bimlib.pro/manufacturer/company/16987,142.000000000000,0.000000000000,0.000000000000,468.500000000000,1349.000000000000,1457.000000000000,230.000000000000,"Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XL, 142 кВт, максимальное давление 8 Бар",290,TRIGON XL 150,1,3581644,ELCO,шт.,2017,https://elco.net.ru/products/gas/trigonxl/,https://elco.net.ru/products/gas/trigonxl/
XL 200,97.400000000000,109.200000000000,98.200000000000,103.000000000000,50.000000000000,0,8000,70.3 дБ(А),104.000000000000,234.250000000000,42.000000000000,131.000000000000,16.000000000000,48.000000000000,267.000000000000,57 кг/ч,251 кг/ч,31.000000000000,8.100000000000,0.025000000000,0.020000000000,0.030000000000,43.000000000000,194.000000000000,190.000000000000,200.000000000000,4.621693750000,0.020000000000,0.017000000000,0.030000000000,42.000000000000,47.000000000000,61 кг/ч,259 кг/ч,38 мг/кВт∙ч,14 мг/кВт∙ч,20.851362500000,0.002000000000,"12,4 Л/ч",0.050000000000,30.000000000000,90.000000000000,1466.000000000000,75.000000000000,120.000000000000,IP20,92.800000000000,360.600000000000,290.600000000000,250.000000000000,800.000000000000,450.000000000000,450.000000000000,0,1.000000000000,8.000000000000,0.270000000000,48.300000000000,60.000000000000,178.000000000000,602.000000000000,482.000000000000,968.000000000000,1128.000000000000,1130.000000000000,60.000000000000,50.000000000000,,1,Нидерланды,0,0.000000000000,130.000000000000,https://elco.net.ru/,60.000000000000,,ELCO Heating Solutions,1315.000000000000,NOTDEFINED,IfcBoiler,40.000000000000,150.000000000000,"Высокоэффективные проточные водотрубные конденсационные котлы TRIGON XL разработаны для систем отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий. 
В конструкции использованы проточные теплообменники. Первый теплообменник - из гладких труб (нержавеющая сталь). Второй и третий - из оребренных труб, нержавеющая сталь с лазерной сваркой основания ребра.Система водяного охлаждения камеры сгорания и теплообменных блоков выполнена гидроформингом.",32.000000000000,0.000000000000,support@bimlib.pro,support@ru.elco.net,https://bimlib.pro/manufacturer/company/16987,190.000000000000,0.000000000000,0.000000000000,468.500000000000,1499.000000000000,1457.000000000000,230.000000000000,"Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XL, 190 кВт, максимальное давление 8 Бар",332,TRIGON XL 200,1,3581645,ELCO,шт.,2017,https://elco.net.ru/products/gas/trigonxl/,https://elco.net.ru/products/gas/trigonxl/
XL 250,97.100000000000,109.400000000000,98.200000000000,103.200000000000,50.000000000000,0,8000,70.3 дБ(А),104.000000000000,234.250000000000,42.000000000000,131.000000000000,16.000000000000,53.000000000000,286.000000000000,64 кг/ч,313 кг/ч,35.000000000000,10.100000000000,0.025000000000,0.020000000000,0.030000000000,48.000000000000,242.000000000000,238.000000000000,250.000000000000,5.159100000000,0.020000000000,0.017000000000,0.030000000000,47.000000000000,53.000000000000,69 кг/ч,323 кг/ч,36 мг/кВт∙ч,14 мг/кВт∙ч,26.010462500000,0.002000000000,"15,4 Л/ч",0.050000000000,30.000000000000,90.000000000000,1466.000000000000,75.000000000000,145.000000000000,IP20,92.800000000000,360.600000000000,290.600000000000,250.000000000000,800.000000000000,450.000000000000,450.000000000000,0,1.000000000000,8.000000000000,0.310000000000,48.300000000000,60.000000000000,178.000000000000,602.000000000000,482.000000000000,968.000000000000,1128.000000000000,1130.000000000000,60.000000000000,50.000000000000,,1,Нидерланды,0,0.000000000000,130.000000000000,https://elco.net.ru/,60.000000000000,,ELCO Heating Solutions,1465.000000000000,NOTDEFINED,IfcBoiler,40.000000000000,200.000000000000,"Высокоэффективные проточные водотрубные конденсационные котлы TRIGON XL разработаны для систем отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий. 
В конструкции использованы проточные теплообменники. Первый теплообменник - из гладких труб (нержавеющая сталь). Второй и третий - из оребренных труб, нержавеющая сталь с лазерной сваркой основания ребра.Система водяного охлаждения камеры сгорания и теплообменных блоков выполнена гидроформингом.",32.000000000000,0.000000000000,support@bimlib.pro,support@ru.elco.net,https://bimlib.pro/manufacturer/company/16987,238.000000000000,0.000000000000,0.000000000000,468.500000000000,1649.000000000000,1457.000000000000,230.000000000000,"Водотрубный премиксный конденсационный котел TRIGON XL, 237 кВт, максимальное давление 8 Бар",336,TRIGON XL 250,1,3581646,ELCO,шт.,2017,https://elco.net.ru/products/gas/trigonxl/,https://elco.net.ru/products/gas/trigonxl/
